\ql
	
Постановление администрации г. Н.Новгорода от 19.05.2009 N 2118
"Об утверждении нормативов горячего водоснабжения"
	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

	

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2009 г. N 2118

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии со ст. 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", от 23.05.2006 N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июня 2009 года прилагаемые нормативы горячего водоснабжения для определения размера платы для граждан, проживающих в жилом доме или в помещениях многоквартирного дома, при отсутствии коллективных (общедомовых), общих (квартирных) и индивидуальных приборов учета горячей воды.
2. Управлению по обеспечению деятельности главы города (Павлова В.В.) опубликовать в средствах массовой информации настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города, вице-мэра Гладышева С.В.

Глава администрации города
В.Е.БУЛАВИНОВ

Приложение
к постановлению
главы администрации города
от 19.05.2009 N 2118

НОРМАТИВЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│          Степень благоустройства жилищного фонда          │  Нормативы  │
│                                                           │  горячего   │
│                                                           │водоснабжения│
│                                                           │в куб. метрах│
│                                                           │на 1 человека│
│                                                           │   в месяц   │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Многоквартирные дома  или  жилые  дома  с  централизованным│             │
│горячим водоснабжением:                                    │             │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│оборудованные умывальниками и мойками                      │    1,33     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│оборудованные умывальниками, мойками и душем               │    3,05     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│оборудованные ваннами, душем и канализацией                │    3,66     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│высотой свыше 12 этажей с  повышенными  требованиями  к  их│    3,97     │
│благоустройству                                            │             │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│имеющие    в    составе    общего    имущества    помещения│    1,83     │
│санитарно-гигиенического     и     бытового     назначения,│             │
│оборудованные общими душевыми                              │             │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│имеющие    в    составе    общего    имущества    помещения│    2,14     │
│санитарно-гигиенического     и     бытового     назначения,│             │
│оборудованные душевыми при всех комнатах                   │             │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│имеющие    в    составе    общего    имущества    помещения│    2,75     │
│санитарно-гигиенического     и     бытового     назначения,│             │
│оборудованные общими кухнями и блоками  душевых  при  жилых│             │
│комнатах в каждой секции здания                            │             │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Общежития,  подключенные  к   централизованным   источникам│             │
│горячего водоснабжения, оборудованные:                     │             │
│общими душевыми                                            │    1,83     │
│душами при всех жилых комнатах                             │    2,14     │
│общими кухнями и  блоками  душевых  при  жилых  комнатах  в│             │
│каждой секции здания                                       │    2,75     │
└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

Примечание: Годовая продолжительность работы систем централизованного горячего водоснабжения принята в размере 350 дней с учетом 15 дней на проведение планово-предупредительного ремонта.